--- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>enable

Router#conf

Router#configure t

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostnam

Router(config)#hostname R2

R2(config)#no ip domain-lookup

R2(config)#

R2(config)#

R2(config)#

R2(config)#

R2(config)#enable secret cisco

R2(config)#

R2(config)#

R2(config)#inter

R2(config)#interface fast

R2(config)#interface fastEthernet 0/0

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#ip ad

R2(config-if)#ip address 192.168.2.100 255.255.255.0

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#

R2(config-if)#no shut

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R2#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

R2#exit

R2 con0 is now available

Press RETURN to get started.

R2>enable

Password:

R2#config t

R2#config terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#in

R2(config)#interface se

R2(config)#interface serial 0/0

R2(config-if)#ip add

R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

R2(config-if)#no shut

R2(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to down

R2(config-if)#end

R2#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

R2#copy runni

R2#copy running-config start

R2#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]