--- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>enable

Router#con

Router#config t

Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#host

Router(config)#hostname R1

R1(config)#no ip domain l

R1(config)#no ip domain lookup

R1(config)#ena

R1(config)#enable secret cisco

R1(config)#in

R1(config)#interface f

R1(config)#interface fastEthernet 0/0

R1(config-if)#ip add

R1(config-if)#ip address 192.168.1.100 255.255.255.0

R1(config-if)#no s

R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#in

R1(config-if)#int

R1(config-if)#inte

R1(config-if)#interface s

R1(config-if)#exit

R1(config)#inter

R1(config)#interface ser

R1(config)#interface serial 0/0

R1(config-if)#ip ad

R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

R1(config-if)#no sh

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to up

R1(config-if)#

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up

R1(config-if)#end

R1#

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

R1#copy runn

R1#copy running-config st

R1#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

R1#

R1#

R1#

R1#

R1#